s
지역아동센터등 비영리기관 디지털 기기 지원 사업 기자재 구매, 설치 입찰

규 격 서

2022. 08. 04.

사회복지법인 아이들과미래재단

<입찰 참가업체 주의사항>

본문 내용을 확인하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가업체에 있음.

2. 본문 내용과 위배된 제품을 납품 및 시공 시 인수 거절(반품)되고,

모든 책임은 입찰 참가업체에 있음.

※특히 본 재단에서 지정한 모델의 단종 등의 사유 발생 시 반드시 본 재단 담당

자에게 확인 및 승인을 받은 후 진행.

- 임의 납품 시 인수 거절(반품)될 수 있음.

3. 문구가 명확하지 않아 내용 확인이 필요한 경우, 임의 해석 금지.

반드시 본 재단 담당자에게 문의해야 함.

4. 계약 시 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서(해당 제품)를 반드시 제출해야

하며, 미제출 시 계약이 성립되지 않음.

5. 제품 설치 및 납품은 전국을 전제로 하며, 기간은 22년 08월 ~ 22년 12월까

지임.

1.
품 명	프리미엄 전자보드 55“
수 량	12EA
특이사항	※ 제출서류 : 제조사 정품 공급 증명 및 기술지원 확약서

□ 제품 상세 사양

1) 본 기기는 4K Ultra High Definition (3840*2160) LED 패널을 적용한 전자칠판으로 편리하게 전면 전원        버튼 하나를 통해 전체 제품을 on/off 할 수 있어야 한다.

2) 전원을 켜면 일체형 PC가 부팅되어, 별도의 외부장치를 연결하지 않고도 본체 단독으로 전자칠판의 기능을 구현     할 수 있어야 한다.

3) 터치 센서는 적외선 (Infrared) 방식을 적용하여, 센서 오작동을 최소화 하여야 한다.

4) 터치 센서의 최소 인식 개체는 2mm이고, 20포인트를 지원하며, 여러 사용자가 동시에 판서할 수 있어야 하며,     제공되는 펜 하나로 별도 조작 없이 2가지 칼라를 구현 할 수 있어야한다.

5) 펜은 자석으로 본체에 부착 가능하여야 하고, 펜을 분리했을 때 자동으로 판서기능으로 연결되어야 한다.

6) 외부 연결 단자는 HDMI OUT 단자 1개와 HDMI In 단자 1개 이상을 지원하며, USB 단자 2개 이상, Type-C     단자 2개 이상을 지원하여야 한다.

7) 고속 전송이 가능한 C-to-C USB Cable로 연결된 PC(썬더볼트 C 단자 탑재)와 스마트폰 (안드로이드, Dex)는     화면 공유와 터치가 되어야 한다.

8) 2.1ch 사운드 채널(10W*2+20W)을 지원해야 한다.

9) 본체에 MCU (Main Control Unit)가 내장되어 패널, 센서, 전원, 별도 옵션인 일체형 PC 모듈을 통합적으로 제     어할 수 있어야 한다.

10) 무반사 강화유리를 적용하여 외부의 물리적인 충격에 기기가 쉽게 손상되지 않도록 해야 하며, 사용자가 장시간      사용했을 때 눈부심을 최소화하여야 한다.

11) 강화유리와 디스플레이간의 Air-gap이 없어 판서에 뜸현상이 없어야한다.

12) 전면부에 USB 단자가 있어 강의자가 강의 자료를 편리하게 옮길 수 있어야 한다.

13) 제품 상단에 camera (12M pixel) 1개 /마이크 6개가 내장되어 있다.

14) 내장된 마이크는 에코 캔슬링, 오토 게인 기술이 적용되어 있으며. 직선거리 8M까지 음성 입력이 되어야 한다.

15) 제품 하단에 Hot-spot을 내장하고 있어, Wi-Fi 수신 및 각종 스마트 기기 (Android, iOS, MAC, Windows)      와 무선 화면 공유가 가능해야 한다.

16) 무선 화면 공유는 제공되는 소프트웨어 또는 앱으로 가능하며, Wireless dongle (옵션)로 간단히 원터치 버튼      으로 MAC, Windows 화면이 공유되어야 한다.

17) MAC, Windows의 미러링된 화면은 별도의 케이블 연결 없이 전자칠판에서도 터치로 제어가 되어야한다.

18) 공유되는 화면은 PC 모듈 사용 시 4개 이상을 제공해야 한다.

19) 공유된 화면은 각각 다른 크기로 보여줄 수 있어야 한다. (PIP 기능)

20) 미러링시 1초 이내의 딜레이 전송시간으로 선명하고 매끄럽게 HD 이미지와 영상이 전달되어야한다.

21) 내장된 Hot-Spot을 이용하여 투표, 이미지, 비디오, 오디오 전송 등이 가능해야 한다.

□ 제품 구성

1) 55인치 LED Panel – DLED, Color Depth 1.07B(10bit), 90% NTSC

2) UHD 2160P / 60Hz 지원/ 16:9 화면비/ 광시야각

3) 난반사 강화유리 - 모스 강도 7 강화유리(Anti glare), Air-gap 없는 본딩기술 적용

4) 멀티터치 솔루션 – 적외선(IR) 센서 적용으로 20point 멀티터치 지원

5) 판서 S/W - 강의 저장 / 다중 판서 / 점 or 면 인식 / QR 공유 지원 / 공유된 화면도 판서솔루션에서 제어

6) 다양한 외부연결단자 제공 – HDMI, Type-C, Audio, USB등

7) 안전설계 프레임 - 알루미늄 합금 프레임(내구성 및 열 전도율 높음)

8) 1,200만 화소 카메라와 직선거리 8m까지 목소리 픽업이 가능한 6개의 고성능 마이크 내장

9) AP 장치 내장 (무선화면공유 솔루션 탑재)

10) 스테레오사운드 - 10W x 2 + 20W woofer 스피커, 2.1CH 스피커 내장

11) 벽거치형으로 전용 브라켓 포함

□ H/W 구성 및 규격

Display
패널	55inch OLED Panel
재생률	60Hz
해상도	3,840 * 2,160
화면 넓이	1,209.60 (H) * 680.40 (V)mm
색재현율	90% NTSC
명암비	4500:1
픽셀 피치	0.315 * 0.315mm
응답속도	6.5ms
시야각	178 ° (H / V)
밝기	350cd / m 2
프레임
프레임	알루미늄 합금 프레임
AUDIO
AUDIO	10W * 2 + 20W(우퍼) 2.1CH 스테레오 스피커 내장
Touch Sensor
터치 원리	IR 적외선
터치 포인트	20포인트
전면 유리	모스 강도 7 난반사 강화유리
최소 인식 크기	2mm
응답속도	≤10ms
터치 정확도	±1mm
터치 인식 높이	≤2mm
멀티 칼라 인식	Dual Color with Single Stylus Pen
지원 시스템	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / 안드로이드 / 리눅스 / macOS X / 크롬
마이크
수량	6
음성픽업범위	8M
카메라
수량	1
픽셀	1200만 화소
위치	상단 베젤 중간
인식	ample rate 16bit / Sampling Frequency 16KHz, ECO cancel, 오토 게인
Connect Port
HDMI Input	1
LAN	1
USB 2.0	1
USB 3.0	2
USB Type-C	2
AUDIO Out	1
RS 232	1
Power
전원 입력	100-240V AC
최대 전력 소비	300W
대기 전력	0.5W 이하
물리적 사양
W x H x D	1,263 * 777 * 87mm
Weight	28.15kg

□ S/W 구성 및 규격

side bar 위젯	a. 모든 화면에서 판서, 면지우개 사용 가능 b. 모든 화면에서 화면 녹화 가능(영상/음성 녹화 가능) c. 부착된 펜 탈착시 자동으로 판서메뉴 오픈 d. 하단 부에서 상단으로 드래그시 즉시 메모장 활성화 가능 e. 스크린샷, 카메라, 달력, 스톱워치, 투표, 무선화면공유 위젯
회의용 판서프로그램 White Board	a. 판서, 면지우개 사용 가능 b. 스마트 모드로 선 긋기, 도형 그리기 보정 사용 가능 c. SMTP 사용하여 메일 송부 가능 d. QR 스캔을 통해 판서 내용 즉시 공유 가능 e. PDF, 자체 확장자를 사용한 포맷으로 저장 가능 f. 무선으로 공유된 화면도 상호 작동 가능
ScreenShare (무선화면공유)	a. 일회성 번호 또는 QR코드 또는 Dongle을 사용하여 MAXHUB와 각종 디바이스 미러링 가능 b. 공유되는 화면은 4분할하여 협업/발표 가능 c. 공유되는 화면은 각기 다른 크기로 5개 이상 공유 가능 d. 공유되는 Computer의 화면을 MAXHUB에서 제어 가능 (터치패드/화면동기화) e. 스마트기기 (Androids, iOS)의 화면을 MAXHUB에 연결 가능 f. 스마트기기 (Androids, iOS)의 자료 (이미지, 오디오, 비디오) MAXHUB로 송신 및 제어 가능
교육용 판서프로그램 Note 3	a. 수학/화학/물리/영어에 적합한 위젯 사용 가능 ex)각도기, 자, 함수그래프 등 b. 다양한 도형 및 입체 도형 위젯 사용 가능 c. 다양한 포맷으로 저장 가능(ppt, pdf, word, png 등) d. 발표 준비 모드, 발표 모드 선택 가능

2.
품 명	일체형 PC Module(내 or 외부 장착형)
수 량	12 EA
특이사항	※ 제출서류 : 제조사 정품 공급 증명 및 기술지원 확약서

□ H/W 구성 및 규격

Configuration
CPU	Intel 8세대 Core i5
메모리	DDR 4 8GB
그래픽	Intel UHD Graphics 630
메인보드	Intel H310C
사운드 카드	Integrated HD Stereo Audio Card
SSD	128GB
포트
USB 3.0	3
HDMI Out	1
LAN	1
MIC IN	1

3.
품 명	무선화면 공유기
수 량	12 EA
특이사항	※ 제출서류 : 제조사 정품 공급 증명 및 기술지원 확약서

□ H/W 구성 및 규격

Interface
USB 2.0	1
최대수	1개의 USB 수신기는 송신기에 동시 8개까지 연결 가능
최대 연결 거리	12M
지원되는 운영체제	Windows7 / 8 / 8.1 / 10 맥 OS 10.10 ~ 10.13
동작주파수	2.4GHz, 5GHz
프레임 속도	1920x1080 @ 30fps

4.
품 명	무선 키보드 및 마우스
수 량	12 EA

□ H/W 구성 및 규격

키보드
켜기/끄기 스위치	Y
무선 작동 거리	최대 10m2
무선 시스템	고급 2.4GHz 무선 연결
마우스
켜기/끄기 스위치	Y
스크롤 휠	Y
무선 작동 거리	최대 10m2
무선 시스템	고급 2.4GHz 무선 연결
연결 인터페이스	USB 수신기
시스템 요구사항
OS	Windows® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS™
포트	USB 포트